 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*🖂* 429950,Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 69

ИНН- 2124020490, КПП- 212401001 Тел. (8352) 75-60-10, 48-70-78, 44-49-28, факс. 77-70-73,

 Р/сч. 40702810075040101126 в отделении №8613 Сбербанка России г.Чебоксары,

к/с 30101810300000000609, БИК 049706609, E-mail: signalplus@inbox.ru, сайт: сигнал-плюс.рф

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2 апреля 2018 г.

 

Пост сирена сигнальная ПВСС предназначен для подачи мощных звуковых сигналов.

Уровень звука на расстоянии 1 м. 103±3 дБ

**ПВСС производится с катушкой напряжения 36В, 110В, 127В, 220В, 230В, 240В, 380В** переменного тока частоты 50-60 Гц

Вид климатического исполнения поста У1, ХЛ1, ОМ1, У5 по ГОСТ 15150-69

Степень защиты IP67

Пост предназначен для эксплуатации на высоте над уровнем моря не более 4300 м. Нижнее и верхнее значение температуры окружающего воздуха от минус 40°С до плюс 45°С для всех исполнений. Относительная влажность окружающей среды до (98±2)% при температуре плюс (35±2)°С с конденсацией влаги.

Пост является стойким к воздействию солнечной радиации и соляного тумана.

Рабочее положение в пространстве - любое.

Сертификат №ТС RU C-RU.МН32.В.00296 Серия RU №0137855 от 20 мая 2015г

Пример заказа: ПВСС-111(36В), ПВСС-211 (110В),ПВСС-412 (220В), ПВСС-511 (230В)

**Цена с НДС 3245,00р**

Оптовикам скидки!