 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*🖂* 429950,Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 69

ИНН- 2124020490, КПП- 212401001 Тел. (8352) 73-70-73, 75-60-10, 44-49-28, факс. 75-60-10,

E-mail: [signalplus@inbox.ru](mailto:signalplus@inbox.ru) .Р/сч. 40702810075040101126 в Чувашском ОСБ №8613 г.Чебоксары

Новочебоксарское отд.№8102 г.Новочебоксарск, к/с 30101810300000000609, БИК 049706609

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**« 1 » февраля 2019 г.**

**Уважаемые господа!**

Предприятие ООО «Сигнал-Плюс» г. Новочебоксарск предлагает Вашему вниманию рассмотреть возможность поставки следующей продукции:

**Оповещатель звуковой РВП и РВФ**

### 

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Напряжение** | **Розничная цена с НДС** | **Оптовая цена с НДС (от 5 шт.)** |
| **Оповещатель звуковой РВП**  ток переменный | 220V,380V,  127V,110V,  36V,24V,12V | 3410,40 руб. | 2898,00 руб. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Напряжение** | **Розничная цена с НДС** | **Оптовая цена с НДС (от 5 шт.)** |
| **Оповещатель звуковой РВФ**  ток постоянный | 220V,  127V,110V,  36V,24V,12V | 3550,20 руб. | 3020,40 руб. |

### фото РВП

### 

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оповещатели электроакустические звуковые РВП и РВФ предназначены преимущественно для подачи звуковых сигналов в системах тревожной сигнализации складских и производственных помещениях промышленных предприятий. | | | | | | |
| **Основные технические характеристики:** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| мощность Вт, не более | | | | | | 15 |
| сила звука ДБ, не менее | | | | | | 95 |
| прочность изоляции, В | | | | | | 1500 |
| сопротивление изоляции, МОм | | | | | | 20 |
| вид климатического исполнения | | | | | | УХЛ5 |
| степень защиты | | | | | | IPX5 |
| масса, кг не более | | | | | | 1,6 |

### Доставка продукции производится : транспортными компаниями «ПЭК», «Деловые линии» и др.

Контактные телефоны :

(8352) 73-70-73, 75-60-10, моб.48-70-78, 44-49-28

**Заявки направляйте по тел/факс: (8352) 75-60-10 или E-mail: signalplus@inbox.ru**

***Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество!***